한국 도자기

1. 개요

가. 주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 월명로 55번길 100

나. 개관 :

1943년 故김종호 회장이 설립한 한국도자기는 3대째 조상의 장인정신을 이어받아 도자기 사업에 전념하고 있으며 창립 61년을 맞이한 현재 한국을 대표하는 세계 5대 메이커의 브랜드로 성장하였다.

한국도자기는 청주산업단지 내에 도자기 생산 5개 공장, 전사지(도자기 무늬)인쇄 2개 공장을 가동 중에 있으며, 인도네시아에 3개 공장 등 총 10개 공장에서 월평균 350만개를 생산하는 세계 최대 규모의 생산능력을 보유하고 있다. 지속적인 투자와 연구개발의 결과 현재 전 공장 모든 생산 공정에 걸쳐 무인 전자동성형기, 정형기, 자동시유기, 터널식 가스 소성로 등의 첨단 자동화 시스템 및 생산설비를 완벽하게 갖추고 최고급 도자기를 생산하고 있다.

1991년 고순도로 정제된 원료만을 사용하는 ‘파인차이나’ 제품을 개발하였으며, 1973년 동양 최초로 본애쉬(Bone Ash)가 50% 이상 함유된 도자기의 여왕으로 불리는 정통 ‘본차이나’ 개발에 성공하였다. 이들 제품은 수분흡수율이 거의 없어 수명이 길고 색감과 투광성이 뛰어나 세계 최고급 도자기로 인정받고 있다.

다. 체험안내

견학시간 : 평일 09:30 ~ 11:00 , 14:00 ~ 17:00  1시간

신청방법 :☎ 043) 262-5251(교환:228), 팩스 : 043) 262-5215

E-mail : kjhy2001@hankook.com    담당자 : 복지관리팀장 김청렬

라. 교과서 관련 단원

초등 : 3학년 2학기 과학 5. 여러 가지 돌과 흙, 6학년 1학기 과학 4. 여러 가지 암석

중등 : 1학년 과학  3. 지각의 물질

개정교과서 1학년 5. 지각의 물질과 변화

마. 위치 및 교통안내

위치도                                    교통안내

청주공단6거리에서 청주기능대학 쪽으로

6분 거리

2. 체험 활동

가. 일정 : 제조공정과정 비디오 관람 ⇒ 견학안내 ⇒ 도자기제조과정 견학

나. 목적

도자기가 만들어지는 제조공정과정을  견학한다.

도자기의 원료에 따라 도자기의 종류와 기능은 어떻게 변하는지 탐구한다.

다. 준비물  : 필기도구

라. 유의점

현장견학 시 절대정숙, 질서 지키기, 사진기소지금지, 기물을 만지지 않도록 유의하시기 바랍니다.

마. 체험탐구학습과정

◈초등학생

도자기의 제조과정을 과정별로 체험한다.

도자기의 원료를 알아본다.

도자기의 종류에 대하여 알아본다.

◈중학생

도자기 제조 공정을 체험한다.

도자기의 종류별 특징을 구별한다.

도자기의 원료에 따라 달라지는 특성은 무엇인가를 탐색한다.

3. 생산 공정

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

4. 참고자료

가. 도자기의 역사

도자기로서 최초로 만들어진 것은 토기라고 하며, 그 기원은 옛 신석기시대로 거슬러 올라간다.

이집트에서는 이미 BC 5000년경부터 토기가 있었다고 전해지고 있으며, 동양에서 가장 오래 된 토기로서는 중국의 채색토기, 즉 채도(彩陶), 흑도(黑陶), 회도(灰陶), 백도(白陶) 등이 있다.

도자기의 유약으로는 저화도유라고 하는 800∼900℃의 낮은 온도에서 녹는 것과 고화도유라고 하는 1,200∼1,300℃의 높은 온도에서 녹는 것이 있다. 세계 어느 나라에서나 예로부터 저화도유가 발달하였으며, 동양 최고의 유약은 한(漢)나라의 녹유(綠釉)라고 한다. 이것은 어두운 녹색의 구리를 발색제(發色劑)로 사용하여 만든 저화도유라고 하며, 최근 알려진 바로는 전국시대부터 이미 있었다고 한다.

유럽의 여러 나라와 이집트·시리아·이란·이라크 지방에서는 근세까지도 저화도 유약 밖에는 알지 못하였지만, 동양에서는 은(殷)·주(周) 시대부터 1,200∼1,300℃의 높은 온도에서 도자기를 구워내는 방법을 알고 있었으며, 이때부터 더욱 발달하여 한·육조(六朝) 시대에는 청자 및 천목(天目)이 제작되었다. 당(唐)·송(宋) 시대에는 각지에서 동양풍의 독특한 도자기인 청자·백자·천목류의 것이 만들어져서 서양 사람들을 놀라게 하였다. 유럽의 여러 나라에서도 동양의 것과 같은 도자기를 만들려고 노력하였으며, 독일에서 처음으로 자기를 만드는 데 성공한 것은 18세기이므로 동양에 비해 서양에서 훨씬 늦게 도자기가 발달되었다.

나. 도자기의 성분과 종류

도자기는 매우 다양하기 때문에 분류하기가 곤란하다.

분류는 나라 또는 학자에 따라 다르나 한국에서는 일반적으로 도자기라면 자기(porcelain), 도기(earthenware), 석기(stoneware), 토기(clayware)의 4종류로 크게 나눈다.

자기 - 배합한 소지(素地)를 1,300∼1,500℃의 높은 온도로 소성하여 소결(燒結)시킨 것으로, 일반자기는 점토·석영·장석계의 배합소지이며, 이 외에 특수원료를 사용한 것은 특수자기라고 한다. 일반자기의 소지는 대개 백색이고 유리질이어서 흡수성이 거의 없고. 투광성이 있으며, 두드리면 금속성을 낸다. 기계적 강도가 크고 파단면(破斷面)은 조개껍데기 모양이 된다. 유약은 석회유나 활석유(滑石釉)를 시유한 것이 많고, 전기의 불량도체이다.

강도뿐만 아니라 화학적 내식성·내열성도 뛰어나다. 특수자기는 산화물자기·지르콘자기·알루미나자기·리시아자기와 같이 일반 자기와는 다른 조성의 소지로 만들어지는 것으로, 일반자기에는 없는 특성을 얻기 위하여 이들의 조성·미구조·물리적 성질·화학적 성질·전기적 특성과의 관련성, 성형 및 가공기술의 발전·규명이 매우 중요시된다.

도기 - 점토질의 원료에 석영·도석·납석 및 장석질 원료를 배합하여 1,200∼1,300℃에서 일단 소지를 소결시킨 다음, 다시 1,050∼1,100℃에서 숙성하는 프릿 유약(frit glaze)을 시유한 것으로, 자기에 비하여 경도(硬度)와 기계적 강도가 낮으며, 소지는 다공질(多孔質)이고 흡수성이 있다. 두드리면 탁음을 내며 투광성도 거의 없다.

석기 - 저급점토 특히 석영·철화합물·알칼리토류 및 알칼리염류 등의 불순물을 많이 함유하고 있는 점토를 주성분으로 하여 배합소지를 만들고, 1,200∼1,300℃의 온도에서 소지가 거의 흡수성이 없게 될 정도로 충분히 소결한 것이며, 제품은 일반적으로 유색이고 투광성이 거의 없다. 유약은 식염 유약, 망간 유약, 불투명한 브리스틀 유약(Bristol glaze) 등을 시유한 것이 많다.

토기 - 일반적으로 점토로 만들며 시유하지 않은 것이 많다. 700∼900℃ 정도의 비교적 낮은 온도로 소성한 것이 많고, 그 소지는 다공성이며 기계적 강도가 낮다. 그러나 전해용 격막(電解用隔膜), 여과기, 기체 확산용 재료 등의 특수소지(알루미나질·고령토질·규조토질 등)는 기공의 크기와 분포상태 기계적 강도, 내침식성, 전기적 특성 등 여러 특성이 요구되어 소성온도 1,000∼1,050℃로 높아진다

체험탐구학습활동지

(        )학교  (  )학년  (  )반   성 명(            )

20 . . . ( 요일) 날씨 : 기온 : 장소 :
주 제	도자기의 제조공정 속에 숨어있는 과학적 원리탐구
목 적	도자기의 역사와 도자기의 종류를 익히고 도자기를 만드는 과정을 견학 체험한다.
체험내용 및 결 과	1.도자기의 제작과정 원료가공 → ( ) → 성형 → 정형 →초벌구이 → 전사작업(유약분사) → 전사소성→ 화공.전사작업( ) → 3차소성 → 완제품검사 → 포장 .출하 2.도자기의 종류 1)토기란? ♣일반점토로 만들며 ( )℃ 정도의 비교적 낮은 온도로 소성한 것으로 다공성이며 기계적 강 도가 낮다 2)석기란? ♣저급점토 특히 석영·철화합물·알칼리토류 및 알칼리염류 등의 불순물을 많이 함유하고 있는 점토를 주성분으로 하여 ( )℃의 온도에서 소지가 거의 흡수성이 없게 될 정도로 충분히 소결한 것으로 유색이고 투광성이 거의 없다. 3)도기란? ♣점토질의 원료에 석영·도석·납석 및 장석질 원료를 배합하여 1,200∼1,300℃에서 일단 소지를 소결시킨 다음, 다시 1,050∼1,100℃에서 숙성하는 ( )을 시유한 것으로 다공질(多孔質)이고 흡수성이 있고, 두드리면 탁음을 내며 투광성도 거의 없다 4)자기란? ♣일반자기는 점토·석영·장석계의 배합소지이며, 이 외에 특수원료를 사용한 것은 특수자기라고 하며 배합한 소지(素地)를 ( )℃의 높은 온도로 소성하여 소결(燒結)시킨 것으로, 흡수성이 거의 없고, 투광성이 있으며, 두드리면 금속성을 낸다. 3.도자기를 구울 때의 온도는 도자기의 성질에 어떤 영향을 미치는 것일까?
느낀점